# Implementación del algoritmo de reducción de consumo

En este capítulo se va a detallar el trabajo desarrollado para la implementación del algoritmo desarrollado en [refPaperElena]. Se explicarán las nuevas funciones añadidas en el CRModule y los mensajes y respuestas que se intercambian los nodos para conseguir el cambio a un canal más óptimo para la transmisión de mensajes de aplicación.

## 5.1. Funciones de la arquitectura cognitiva

La implementación de este algoritmo se ha realizado siguiendo un esquema de máquinas de estados finitos tal y como se presenta en la Figura 5.1.




Figura 5.1 Diagrama de estados de la implementación propuesta

Las transiciones entre estados de la Figura 5.1 dependen de las respuestas de los otros nodos a las peticiones de cambio de canal que se les hace. Todos los nodos comenzarán en estado “Clear” en el que comprobarán, con cada mensaje de aplicación que envíen, el número de retransmisiones que se han realizado. Tras enviar el mensaje de aplicación y en la ejecución de la rutina de atención a la interrupción del *timer* 4, que se produce cada milisegundo, el nodo calcula los costes asociados a la transmisión en el canal en el que está transmitiendo y los costes asociados al cambio de canal. Cuando el coste de cambio es menor que el coste de transmitir en el canal actual, ese nodo inicia el proceso de elección del canal al que cambiar y notifica al resto de nodos en su red.

El paso de mensajes de petición de cambio de canal y las respuestas se producen a través de VCC, habiendo reservado la interfaz de 434 MHz disponible en los nodos para tal efecto.

A continuación se pasa a describir las funciones de cada uno de los sub-módulos del CRModule para procesar las peticiones de cambio y obtener el resultado final.

### 5.1.1. Optimizer

El sub-módulo Optimizer es el encargado de la ejecución del algoritmo. Decidirá el inicio del cambio de canal, procesará las respuestas de los otros nodos de la red y pedirá al resto de sub-módulos la ejecución de determinadas acciones o la información que necesite durante el proceso. La estructura de los mensajes dirigidos a este sub-módulo y que se usará posteriormente para enviarle información desde otros sub-módulos es la siguiente:

typedef struct \_OPTM\_MSSG\_RCVD

{

INPUT BYTE OrgModule;

INPUT OPTACTION Action;

IOPUT void \*Param1;

IOPUT void \*Param2;

INPUT radioInterface Transceiver;

INPUT BYTE \*EUINodo;

} OPTM\_MSSG\_RCVD;

Las funciones que se han implementado o modificado en este sub-módulo se exponen a continuación:

* BOOL CRM\_Optm\_Cons(OPTM\_MSSG\_RCVD \*Peticion)

Es la función encargada de pedir al sub-módulo Discovery la información del ruido en los canales de las interfaces de 868 MHz y 2,4 GHz, obteniéndose así un canal óptimo por cada interfaz y el valor del RSSI del ruido en ese canal. De esos dos canales se elegirá el más óptimo y se guardará la interfaz a la que pertenece.

Una vez hecho esto se distingue entre si el algoritmo ha sido iniciado en el propio nodo, es decir, el parámetro Action del mensaje que se ha recibido era SubActCambio, y lo que hace es enviar un mensaje por VCC dirigido al sub-módulo Repository del resto de nodos con la información sensada. O por el contrario, lo que ha iniciado el algoritmo ha sido un mensaje de otro nodo, que lo que hace es procesar la información que se ha recibido, detectando si el canal que ha recibido del otro nodo estaba entre sus cuatro mejores (o con un valor de ruido muy próximo al de su cuarto mejor) y acepta el canal propuesto o le manda su mejor canal al resto de nodos. Esto último se realiza cuando el parámetro Action del mensaje que recibe es SubActRespCambio. Todo esto queda resumido en la Figura 5.2.




Figura 5.2 Diagrama con las acciones que realiza la función Cons y los parámetros Action que se pasan.

* BOOL CRM\_Optm\_Calcular\_Costes(BYTE n\_rtx)

Esta función se encarga de calcular los costes asociados a la transmisión en un canal ruidoso y los costes de cambiar de canal para decidir si iniciar o no el proceso para cambiar de canal. Se pide de argumento el número de retransmisiones del último mensaje de aplicación que se ha intentado enviar y el valor de salida es *TRUE* o *FALSE* dependiendo de la decisión de cambio de canal.

* BOOL CRM\_Optm\_Processor(OPTM\_MSSG\_RCVD \*Peticion)

Esta función es la que se encarga de procesar los mensajes provenientes de otros nodos. Existen tres tipos de mensajes provenientes de otros nodos, una petición de cambio de canal, una respuesta a la petición de cambio o una decisión final.

//////Hacer esquema gigante?