UNIVERIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN



TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN EN UN BANCO DE PRUEBAS PARA REDES INALÁMBRICAS DE SENSORES COGNITIVAS

Manuel Alarcón Granero

Julio 2015

**TRABAJO FIN DE GRADO**

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN EN UN BANCO DE PRUEBAS PARA REDES INALÁMBRICAS DE SENSORES COGNITIVAS

Título:

Autor: MANUEL ALARCÓN GRANERO

Tutor: ELENA ROMERO PERALES

Ponente: ALVARO ARAÚJO PINTO

Departamento: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

ELECTRÓNICA

**TRIBUNAL**

Presidente: D. OCTAVIO NIETO-TALADRIZ GARCÍA

Vocal: D. ÁLVARO DE GUZMÁN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Secretaría: D. ALVARO ARAÚJO PINTO

Suplente: D. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ GARCÍA

**CALIFICACIÓN:**

Madrid, a de de 2015.

UNIVERIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN



TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN EN UN BANCO DE PRUEBAS PARA REDES INALÁMBRICAS DE SENSORES COGNITIVAS

Manuel Alarcón Granero

Julio 2015

# Resumen

Una red de sensores es aquella formada por una serie de dispositivos con acceso a información del medio cuya misión es la de monitorizar diferentes parámetros del entorno. Estas redes, denominadas Wireless Sensor Network (WSN), están formadas por dispositivos con conectividad inalámbrica, lo que les da mayor versatilidad y flexibilidad, siendo un reto la autonomía energética y la fiabilidad de las comunicaciones.

Para hacer frente a los retos de autonomía y seguridad, una evolución de estas redes se ha centrado en proporcionar a los nodos de la red capacidad cognitiva para captar el estado del espectro y así cambiar de forma adaptativa los parámetros de las transmisiones. Esta evolución se denomina Cognitive Wireless Sensor Network (CWSN).

En el contexto de la Universidad Politécnica de Madrid, dentro del Laboratorio de Sistemas Integrados (LSI) del Departamento de Ingeniería Electrónica (DIE), estas redes son uno de los principales objetos de investigación. Uno de los proyectos dentro de éste ámbito es el desarrollo de estrategias cognitivas usando el nodo Cognitive New Generation Device (cNGD) desarrollado en el mismo laboratorio.

Este trabajo se centrará en la implementación de estrategias de optimización para CWSN, más concretamente en los ámbitos de la seguridad y el consumo energético de estas redes. Se tendrán que integrar dos estrategias desarrolladas en el LSI dentro de la arquitectura cognitiva que despliega el cNGD mediante la creación de nuevas funciones y la adaptación de otras.

Para finalizar, como demostración de los logros obtenidos durante el transcurso del trabajo, se realizará una aplicación que muestre el funcionamiento de la implementación de cada estrategia.

PALABRAS CLAVE: redes de sensores inalámbricas cognitivas, software, implementación, estrategias de optimización, banco de pruebas, cNGD.

# Abstract

A sensor network is one formed by a series of devices with access to information of the medium whose task is to sense various parameters of the environment. These networks, called Wireless Sensor Network (WSN) consist of devices with wireless connectivity, giving them more versatility and flexibility. It is still a challenge the energy independence and reliability of communications.

To address the challenges of autonomy and security, an evolution of these networks has focused on providing network nodes cognitive ability to capture the state of the spectrum to adaptively change the parameters of transmissions. This evolution is called Cognitive Wireless Sensor Network (CWSN).

In the context of the UPM (Universidad Politécnica de Madrid), within the LSI (Laboratorio de Sistemas Integrados) of the DIE (Departamento de Ingeniería Electrónica), these networks are one of the main objects of research. One project in this area is the development of cognitive strategies using the Cognitive New Generation Device (cNGD) node developed in the same group.

This work will focus on the implementation of optimization strategies for CWSN, specifically in the areas of security and energy consumption of these networks. More specifically, it will have to integrate two strategies developed in the LSI within the cognitive architecture that includes the cNGD by creating new features and adapting others.

Finally, as a demonstration of the achievements made during the course of the work, an application that shows the operation of the implementation of each strategy will be made.

KEY WORDS: cognitive wireless sensor network, software, implementation, optimization strategies, testbed, cNGD.

Índice

[Resumen VII](#_Toc423634557)

[Abstract IX](#_Toc423634558)

[Lista de figuras, ecuaciones y tablas XII](#_Toc423634559)

[Capítulo 1. Introducción 1](#_Toc423634560)

[1.1. Objetivos 1](#_Toc423634561)

[1.2. Desarrollo del trabajo 1](#_Toc423634562)

[1.3. Estructura de la memoria 1](#_Toc423634563)

[Capítulo 2. Redes de sensores inalámbricas cognitivas 3](#_Toc423634564)

[2.1. Redes de sensores inalámbricas 3](#_Toc423634565)

[2.2. Redes cognitivas 4](#_Toc423634566)

[2.3. Redes de sensores inalámbricas cognitivas 4](#_Toc423634567)

[2.3.1. Nodos para CWSN 4](#_Toc423634568)

[Capítulo 3. Estudio previo 5](#_Toc423634569)

[3.1. Hardware del cNGD 5](#_Toc423634570)

[3.2. Firmware del cNGD 6](#_Toc423634571)

[3.3. Arquitectura cognitiva 8](#_Toc423634572)

[3.4. Algoritmos a implementar 9](#_Toc423634573)

[3.4.1. Algoritmo de seguridad 9](#_Toc423634574)

[3.4.2. Algoritmo de reducción de consumo 10](#_Toc423634575)

[Capítulo 4. Implementación del algoritmo de seguridad 11](#_Toc423634576)

[4.1. Funciones de la arquitectura cognitiva 11](#_Toc423634577)

[4.1.1. Optimizer 12](#_Toc423634578)

[4.1.2. Repository 13](#_Toc423634579)

[Capítulo 5. Implementación del algoritmo de reducción de consumo 17](#_Toc423634580)

[5.1. Funciones de la arquitectura cognitiva 17](#_Toc423634581)

[5.1.1. Optimizer 18](#_Toc423634582)

[5.1.2. Repository 21](#_Toc423634583)

[5.1.3. VCC 22](#_Toc423634584)

[5.1.4. Execution 23](#_Toc423634585)

[5.1.5. Discovery 23](#_Toc423634586)

[5.2. Comentarios 23](#_Toc423634587)

[Capítulo 6. Aplicación de prueba de los algoritmos 25](#_Toc423634588)

[6.1. Diseño 25](#_Toc423634589)

[6.2. Implementación 26](#_Toc423634590)

[Capítulo 7. Conclusiones y líneas futuras 29](#_Toc423634591)

[7.1. Conclusiones 29](#_Toc423634592)

[7.2. Líneas futuras 29](#_Toc423634593)

[Referencias 31](#_Toc423634594)

[Lista de acrónimos 32](#_Toc423634595)

# Lista de figuras, ecuaciones y tablas

[Figura 1.1 Reparto del espectro radioeléctrico en EEUU, de [http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/spectrum\_wall\_chart\_aug2011.pdf] 1](#_Toc424041389)

[Figura 2.1 Topologías de red WSN, obtenida de [1] 5](#_Toc424041390)

[Figura 2.2 Algunos de los protocolos más utilizados en WSN 6](#_Toc424041391)

[Figura 2.3 Diagrama de funcionamiento de la radio cognitiva, obtenida de [http://zoyok.com/blog/introduction-cognitive-radio-cr] 6](#_Toc424041392)

[Figura 3.1 Vista detallada del cNGD, obtenida de []. 11](#_Toc424041393)

[Figura 3.2 Diagrama de bloques de la adaptación software de la pila de protocolos MiWi, obtenida de [] 13](#_Toc424041394)

[Figura 3.3 Arquitectura del firmware del cNGD, obtenida de [] 13](#_Toc424041395)

[Figura 3.4 Arquitectura del CRModule, obtenida de [] 14](#_Toc424041396)

[Figura 3.5 CAgents del Conectivity Brokerage, obtenido de [] 14](#_Toc424041397)

[Figura 4.1 Etapas del algoritmo de seguridad 17](#_Toc424041398)

[Figura 4.2 Diagrama del paso de mensajes entre Optimizer y Repository 18](#_Toc424041399)

[Figura 4.3 Ejemplo de mapa de clusters, obtenido de [refPaperJavi] 21](#_Toc424041400)

[Figura 5.1 Diagrama de estados de la implementación propuesta 23](#_Toc424041401)

[Figura 5.2 Diagrama con las acciones que realiza la función Cons y los parámetros Action que se pasan. 25](#_Toc424041402)

[Figura 5.3 Diagrama de mensajes entre sub-módulos cuando se recibe una petición de cambio de canal 26](#_Toc424041403)

[Figura 5.4 Diagrama de mensajes entre sub-módulos cuando se recibe una respuesta a una petición de cambio de canal 26](#_Toc424041404)

[Figura 5.5 Diagrama de mensajes entre sub-módulos cuando se recibe una respuesta de cambio de canal con un canal diferente al propuesto inicialmente 27](#_Toc424041405)

[Figura 5.6 Diagrama de peticiones a Optimizer cuando se recibe información de sensado de otro nodo 28](#_Toc424041406)

[Figura 6.1 Diagrama de ejecución de la aplicación 33](#_Toc424041407)

[Ecuación 4.1 Cálculo de nuevo radio y centro cuando se recibe un paquete que pertenece a un cluster 17](#_Toc423968275)

[Ecuación 4.2 Cálculo de la distancia entre dos puntos 17](#_Toc423968276)

[Tabla 4.1 Ejemplo de tabla de atacantes inicializada con dos nodos en la red 16](#_Toc423968274)

# Introducción

Una red de sensores inalámbrica o WSN (Wireless Sensor Network) consiste en una serie de dispositivos, llamados nodos, distribuidos a lo largo de un área geográfica sobre la que recogen datos. Estos nodos son capaces de conectarse de manera inalámbrica entre ellos y de procesar los datos que recogen para tomar decisiones. Las WSNs han tenido un auge enorme en los últimos años debido a sus posibles usos en campos muy diversos.

Debido al uso extensivo de dispositivos con conectividad inalámbrica y a las restricciones de utilización del espectro, que limitan la conectividad de estos dispositivos a las bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical) ha hecho que exista una saturación en estas, lo que ha repercutido en la calidad de servicio (QoS), dificultando la conectividad.




Figura . Reparto del espectro radioeléctrico en EEUU, de [http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/spectrum\_wall\_chart\_aug2011.pdf]

Como podemos ver en la Figura 1.1, donde se muestra el reparto del espectro en EEUU en el año 2011, el grado de saturación y fragmentación del espectro es enorme, coincidiendo este problema también en Europa, lo que deja un rango de frecuencias muy limitado para las bandas ISM. Esta circunstancia ha impulsado la búsqueda de soluciones para cumplir las condiciones necesarias para las WSN en cuanto al consumo energético.

Una de las soluciones es la de la Radio Cognitiva (CR) consistente en la colaboración de los diferentes elementos de la red, intercambiándose información del espectro, para mejorar la eficiencia espectral y optimizar parámetros globales como el consumo, la fiabilidad o la seguridad.

Los sistemas de CR deben de poder cambiar sus parámetros de comunicación en función del estado del espectro de manera dinámica. Esto va a derivar en un uso del espectro más óptimo, ya que se van a utilizar los canales con menor ruido e interferencias en cada momento.

Estas técnicas no solo van a ayudar a optimizar las comunicaciones en las redes que lo implementen, sino que será beneficioso para el resto de redes ya que al buscar canales alternativos restarán saturación en los canales que éstas utilicen.

De la aplicación de las técnicas anteriores sobre WSN surge el concepto de redes de sensores inalámbricas cognitivas (CWSN). Uno de las metas principales de este ámbito es el diseño de nodos de muy bajo coste y reducido tamaño con las prestaciones necesarias para incorporar el concepto de CR. Además los nodos deben poder alimentarse con baterías y no ser necesaria una continua supervisión de estos.

Este trabajo está centrado en el desarrollo de un banco de pruebas para CWSN del Laboratorio de Sistemas Integrados (LSI), vinculado al Departamento de Ingeniería Electrónica (DIE) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), donde se implementarán dos estrategias de optimización para el nodo cNGD (Cognitive New Generation Device) desarrollado en dicho grupo de investigación.

## Objetivos

El objetivo principal del trabajo es la implementación de estrategias de optimización en un banco de pruebas para redes de sensores inalámbricas cognitivas. Para la consecución de este objetivo se dividirá en varios objetivos secundarios que se puedan abordar de forma sencilla. Estos objetivos van a ser los siguientes:

* Formación. Va a consistir en la familiarización con el hardware y el software que se va a utilizar durante el transcurso del trabajo.
* Estudio y comprensión de los algoritmos. Como el objetivo principal va a ser la implementación de estrategias de optimización, otro objetivo muy importante va a ser la comprensión de dichas estrategias.
* Implementación. Se implementarán dos estrategias. Este objetivo incluye el desarrollo del código y la prueba de las funciones implementadas.
* Desarrollo de la aplicación. Se tendrá que implementar una aplicación que demuestre la validez completa del código desarrollado.
* Pruebas. Por último se realizarán todas las pruebas que sean necesarias para comprobar todos los casos en los que se puedan encontrar los nodos con una red completa y que la ejecución del código sea correcta.

## Desarrollo del trabajo

El trabajo se ha dividido en las siguientes etapas:

* Estudio previo. El primer paso tomado para la consecución de este trabajo ha sido la adquisición de conocimientos sobre las redes de sensores inalámbricas cognitivas y con el entorno de trabajo.
  + Estudio de trabajos realizados anteriormente sobre CWSN en el laboratorio y de la documentación facilitada sobre los algoritmos que se han implementado.
  + Familiarización con las herramientas de programación de Microchip, en concreto MPLAB X, y revisión de los conceptos de programación de microcontroladores en C.
* Desarrollo. Consiste en la implementación de los dos algoritmos sobre los nodos disponibles en el laboratorio. Tras esto, se ha desarrollado una aplicación que sirva de demostración del correcto funcionamiento del código implementado.
* Pruebas. Se han realizado las pruebas necesarias para comprobar el comportamiento de los algoritmos en el nodo. Por ejemplo, introduciendo una fuente de ruido cerca de un nodo para comprobar que se inicia el algoritmo de reducción de consumo.
* Documentación. La escritura de esta memoria ha sido simultánea a las etapas anteriores y tras terminar la implementación de cada algoritmo y de la aplicación de prueba.

## Estructura de la memoria

Tras la definición de los objetivos y las fases seguidas para la realización del trabajo, este documento va a seguir la siguiente estructura.

* En el capítulo 2 se van a exponer los conceptos principales del trabajo como son las WSN, la CR y las CWSN, y se exponen algunos de las plataformas HW que existen en la actualidad.
* En el capítulo 3 se caracteriza el HW y el SW sobre el que se ha realizado el trabajo y se expone brevemente las principales características de los algoritmos que se van a implementar.
* En los capítulos 4 y 5 se detalla el proceso seguido para la implementación de ambos algoritmos, describiendo cada una de las funciones que se han realizado en cada uno de los sub-módulos de la arquitectura cognitiva.
* En el capítulo 6 se explican las decisiones para el diseño y la implementación de la aplicación de prueba de las estrategias.
* Por último, en el capítulo 7 se exponen las conclusiones y se plantean las líneas futuras de los trabajos relacionados con este.
* Para finalizar, se incluye una lista de referencias y otra de acrónimos utilizados.

# Redes de sensores inalámbricas cognitivas

En este capítulo se resumirán las principales características de las redes de sensores inalámbricas para, a continuación, introducir una evolución de éstas denominada CWSN (Cognitive Wireless Sensor Networks). Por último, se presentarán algunos de los nodos para CWSN que existen en la actualidad y sus principales características.

## Redes de sensores inalámbricas

Una red de sensores es aquella formada por una serie de dispositivos, denominados nodos, con acceso a información del medio cuya misión es la de monitorizar diferentes parámetros del entorno. Las WSN están formadas por dispositivos con conectividad inalámbrica, lo que les da mayor versatilidad y flexibilidad.

Los nodos de estas redes suelen ser dispositivos sencillos. Suelen constar de un microcontrolador para procesar y almacenar la información que recogen, un transceptor para comunicarse con el resto de nodos de la red y una fuente de energía, normalmente baterías.

El número de nodos que forman una red de este tipo puede variar desde unos pocos hasta varios cientos y pueden conectarse siguiendo diferentes topologías como podemos ver en la Figura 2.1.




Figura . Topologías de red WSN, obtenida de [1]

En todas estas topologías de red existe un nodo, con más recursos que el resto, que hace de puerta de enlace o de coordinador para el resto de nodos, como es el caso de las redes *mesh*.

En cuanto a las diferentes tecnologías y protocolos de comunicación implementados en WSN la mayoría están basados en el estándar 802.15.4 del IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*) [2] para WPAN (Wireless Personal Area Network). El propósito de este estándar está centrado en la habilitación de comunicación entre dispositivos con bajo coste y velocidad. Se definen los niveles de enlace (MAC) y físico (PHY) del modelo OSI (Open Systems Interconnection), delegando los protocolos de red a las distintas aplicaciones. Algunos de los protocolos basados en este estándar son ZigBee [¡], WirelessHART [¡], ISA100.11 [¡] y MiWi [¡]. Este último es el que incorpora el cNGD.



1. ISA100.11 logo (b) Logo de Wi-Fi (c) Logo de ZigBee



(d) Logo de WirelessHART (e) Logo de MiWi

Figura . Algunos de los protocolos más utilizados en WSN

Otro estándar muy utilizado es el IEEE 802.11 [ref802.11] en el que está basado Wi-Fi [refWiFi]. Debido a la extensión en el uso de Wi-Fi y la aparición de nuevos estándares como 6LoWPAN (IPv6 Low Power WPAN) [] orientado a bajo consumo, se está trabajando en dar conectividad mediante este estándar al cNGD.

## Redes cognitivas

La radio cognitiva se trata de un concepto basado en “radio definida por software”, SDR por sus siglas en inglés. Este término acuñado por Joseph Mitola en 1999 se ha desarrollado mucho en los últimos años ya que ha sido objeto de investigación en diferentes universidades a lo largo del mundo.

La CR es un sistema que implementa un número de componentes hardware como pueden ser filtros, moduladores, etc., en software, lo que lo hace totalmente configurable y adaptable. Con esto un transceptor radio es capaz de conocer el estado del espectro electromagnético y de adaptarse a él, transmitiendo en frecuencias que no estén siendo utilizadas o las que tengan menor ruido.




Figura . Diagrama de funcionamiento de la radio cognitiva, obtenida de [http://zoyok.com/blog/introduction-cognitive-radio-cr]

Los dispositivos que incorporen la CR pueden transmitir y recibir en cualquier zona espectral, tanto en bandas libres como en bandas bajo licencia. Algunos de los estándares en los que se está trabajando con este concepto son el grupo 802.22 del IEEE para WRAN (Wireless Regional Area Network), que aprovecha las bandas de televisión que no se usan [21 de jose], o el estándar del Grupo 2 del 802.15 del IEEE [22 de jose].

Las principales funciones de la CR son las siguientes: [23 de jose] [24 de jose]

* Sensado del espectro. Un dispositivo con CR debe ser capaz de medir el nivel de señal en el espectro para decidir en qué canal transmitir para evitar interferencias con otros usuarios. Hay varias formas de realizar el sensado del espectro, son las siguientes:
  + Detección de transmisión. El dispositivo es capaz de detectar señal en una determinada banda.
  + Detección cooperativa. Técnicas en las que la información de sensado se obtiene de diferentes usuarios [25 de jose].
  + Detección basada en las interferencias. Basada en el cálculo de la diferencia entre en nivel de ruido detectado y el máximo nivel de ruido con el que un dispositivo puede establecer una comunicación.
* Compartición de la información. Una de las características de las redes cognitivas es que las estrategias se realizan de forma colaborativa entre todos los nodos de la red, de forma que tiene que haber algún mecanismo que de soporte a la compartición de los datos sobre el estado de la red.
* Control de la potencia. Se utilizan técnicas de adaptación de la potencia de transmisión para conseguir un mejor nivel de SNR (Signal to Noise Ratio).
* Decisiones sobre el espectro. Los dispositivos de las redes cognitivas deben ser capaces de elegir el canal óptimo por el que transmitir sin interferir a otros usuarios y sin perder la comunicación con los demás integrantes de su red.

## Redes de sensores inalámbricas cognitivas


### Nodos para CWSN

# Estudio previo


En este capítulo se va a presentar la plataforma sobre la que se ha realizado el trabajo. Se detallarán tanto el hardware como el firmware del que disponen los nodos y la arquitectura cognitiva donde se ha desarrollado este trabajo. Por último, se presentarán los algoritmos que han sido el objetivo de este trabajo.

## Hardware del cNGD

El hardware sobre el que se ha desarrollado en este trabajo es el nodo cNGD desarrollado en el LSI y el cual viene detallado en [3]. Aquí expondremos brevemente algunas de sus características más importantes y que se han tenido en cuenta a la hora de realizar el trabajo ya que influyen a la hora de implementar código sobre el nodo.



1. Vista superior



1. Vista inferior

Figura . Vista detallada del cNGD, obtenida de [].

El hardware del nodo tiene que cumplir unos requisitos necesarios en cuanto a consumo, bajos recursos, bajo coste y varias bandas de frecuencias para las comunicaciones. Por tanto pasamos a describir algunas de sus características principales:

* Microcontrolador. El MCU que incorpora el nodo es el PIC32MX675F256L [4], de 32 bits y fabricado por Microchip. Tiene 100 pines y sus características son:
  + Memoria. 256 kB de memoria flash y 64 kB de memoria RAM.
  + Reloj interno. Frecuencia máxima de funcionamiento de 80 MHz.
  + Modos de funcionamiento. Varios modos para reducir el consumo.
  + Timers. Cinco timers de 16 bits, pudiendo utilizar dos de ellos para hacer uno de 32 bits.
* Interfaces radio. El nodo dispone de tres interfaces radio, por lo que es capaz de transmitir y recibir a través de tres frecuencias diferentes. Éstas son 434 MHz, 868 MHz y 2,4 GHz. Con esto cubre todas las bandas ISM de Europa. Para poder reducir el consumo de los nodos sin tener que renunciar a tener las tres interfaces, éstas se pueden activar o desactivar cuando no se estén utilizando.
* Alimentación. El nodo tiene varias posibilidades de alimentación, siendo la principal las baterías. También se puede alimentar a través de USB, del conector RJ-11 o del conector de 3.6 V.
* Módulos de expansión. El nodo tiene la posibilidad de expandir su funcionalidad mediante módulos de expansión que se conectan a los *headers* disponibles. Uno de los que se han utilizado en este trabajo es el que permite comunicarse a través de línea serie RS232, permitiendo comprobar la funcionalidad del código.

Como vemos, las características del cNGD satisfacen las especificaciones necesarias para un nodo para CWSN, ya que es capaz de trabajar en diferentes bandas de frecuencia, en este caso todas las bandas ISM de Europa, es capaz de trabajar en modos de bajo consumo tanto con los diferentes modos de funcionamiento del microcontrolador como apagando las interfaces radio que no utilice. Además, permite el desarrollo de nuevas funcionalidades mediante los módulos de expansión.

## Firmware del cNGD

El firmware implementado en el nodo y que fue desarrollado en [5] tiene la función de optimizar, adaptar e integrar las pilas de protocolos de cada uno de los transceptores en una única pila, y de proporcionar una interfaz que simplifica el trabajo del programador mediante una serie de funciones que son las que acceden al hardware.

La pila de protocolos de los transceptores se resume en la Figura 3.2, obtenida de [5], donde se ve que entre la aplicación y el transceptor sólo se pueden comunicar mediante paquetes, registros y mensajes.




Figura . Diagrama de bloques de la adaptación software de la pila de protocolos MiWi, obtenida de []

Con la adaptación de [5], que denominamos HAL, lo que se consigue es simplificar la labor del programador a la hora de utilizar la pila de protocolos de las interfaces, teniendo que hacer llamadas a funciones para acceder a los recursos y, además, la HAL da flexibilidad para cambiar los transceptores, añadir nuevos o implementar nuevas funcionalidades. Todo esto queda resumido en la Figura 3.3.




Figura . Arquitectura del firmware del cNGD, obtenida de []

Las funciones implementadas actualmente en la HAL van desde la inicialización del nodo hasta la gestión de las comunicaciones (saber el canal activo en una interfaz, enviar y recibir paquetes, comprobar la tabla de conexiones, etc.).

## Arquitectura cognitiva

La implementación de la arquitectura cognitiva realizada en [6] es la encargada de dar soporte a la implementación de estrategias cognitivas en el nodo. El esquema general de la arquitectura se puede ver en la Figura 3.4.




Figura . Arquitectura del CRModule, obtenida de []

Esta arquitectura, proveniente de …




Figura . CAgents del Conectivity Brokerage, obtenido de []

La función de cada sub-módulo de la arquitectura es:

* Repository. Sub-módulo encargado de almacenar la información necesaria para la estrategia cognitiva. Aquí se recibirá la información y se almacenará para cuando se la pida cualquier sub-módulo de la arquitectura.
* Discovery. Es el encargado de caracterizar diferentes parámetros del entorno. Este sub-módulo será el encargado de obtener el nivel de ruido en los canales.
* Optimization. En este sub-módulo se implementarán las rutinas de las estrategias cognitivas. Mientras este sub-módulo realiza el proceso cognitivo podrá realizar peticiones a otros sub-módulos del CRModule o incluso a otros sub-módulos en otros nodos.
* Execution. Los resultados del proceso de optimización tendrán que ser ejecutados. Este sub-módulo es el encargado de ejecutar las decisiones tomadas por el sub-módulo Optimization.
* Access Control. Debido a la naturaleza cooperativa de las estrategias cognitivas, son necesarios mecanismos de seguridad y control que sepan qué nodos tienen permisos para hacer acciones sobre el resto de nodos de la red. Éste sub-módulo se encarga de manejar la información de los permisos que tienen los nodos conocidos para realizar acciones en los sub-módulos del CRModule al que pertenece.
* Policy Support. Las estrategias cognitivas tienen unos valores que determinan las decisiones que se toman. Por tanto, este sub-módulo tiene la información sobre esos valores y es consultado por el resto de sub-módulos, sobre todo por Optimization, para tomar las decisiones oportunas.
* Messenger. Es el sub-módulo central de la arquitectura. Se encarga de conectar el resto de sub-módulos entre ellos. Maneja los mensajes que se mandan el resto de sub-módulos y comprueba, si el mensaje proviene de otro nodo, si tiene permisos o no mediante petición al sub-módulo Access Control.

La implementación realizada en [6] fue desarrollada para funcionar directamente sobre la pila de protocolos de Microchip y para funcionar sobre una plataforma hardware distinta. Por ello, posteriormente, en [7], se realizó una adaptación de esta arquitectura para funcionar con la pila de protocolos y el firmware mencionados en el apartado anterior.

## Algoritmos a implementar

A continuación se resumirán los algoritmos que se han implementado en la realización de este trabajo, dejando los detalles y el resultado de las simulaciones para la consulta en los documentos referenciados.

### Algoritmo de seguridad

Este algoritmo, desarrollado en [8], consiste en evitar que un nodo se haga pasar por usuario primario de la red, denegando el uso de la misma a otros nodos.

Para la detección de los nodos intrusos, o que tienen un funcionamiento anómalo, el algoritmo requiere de dos fases:

* Fase de aprendizaje. En esta fase el nodo procesa los paquetes que recibe, guardando el valor del RSSI y el tiempo que ha transcurrido entre dos paquetes. Con esto construye una lista de clústers que tienen de coordenadas el valor del RSSI y del tiempo entre paquetes y un radio. Para la creación de los clústers primero se normalizan los valores almacenados y luego se van procesando cada par de coordenadas incluyéndolas en un clúster.
* Fase de detección. Es el tiempo restante que el nodo esté trabajando. En esta fase el algoritmo se encargará de coger el valor del RSSI y tiempo entre paquetes de los paquetes que va recibiendo y comprobando que están contenidos en un clúster de los anteriores. Si un paquete no está contenido en un clúster, se marca el nodo del que procedía como atacante y se informa al resto de nodos de la red. Si un número determinado de nodos detectan a un mismo nodo como atacante desconectan ese nodo de la red.

### Algoritmo de reducción de consumo

Este algoritmo, detallado en [9], trata de reducir el consumo de los nodos de la red mediante teoría de juegos.

El algoritmo aprovecha que es más costoso transmitir por un canal ruidoso que cambiar todos los nodos a un canal con mejor calidad de enlace. Por tanto, el algoritmo consiste en conocer el estado del canal por el que se está transmitiendo mediante el RSSI de los paquetes que se reciben, si se baja de un umbral predefinido, se lanzará el proceso de decisión de cambio de canal. La decisión se toma calculando los costes asociados a transmitir por un canal ruidoso, con un número de retransmisiones por paquete, y el coste de sensar el medio y enviar mensajes para cambiar de canal. Si se decide cambiar de canal, el coste de cambiar es menor que el coste de transmitir en el canal en el que se está transmitiendo, se procede a elegir el canal menos ruidoso y a decidir entre todos los nodos de la red a qué canal se cambia definitivamente.

# Implementación del algoritmo de seguridad

En este capítulo se va a detallar la implementación del algoritmo descrito en [refPaperJavi]. Se van a detallar las funciones que se han añadido en la arquitectura cognitiva para lograr que los nodos detecten atacantes que se quieran hacer pasar por usuarios primarios de la red y los desconecten.

## Funciones de la arquitectura cognitiva

Para la implementación de este algoritmo se ha decidido que se realicen los procesos necesarios en el sub-módulo Respository ya que es necesario el acceso a tablas de conexiones y pasos de direcciones que harían un código poco legible si se quisiera hacer en el sub-módulo Optimizer. Por esto, se ha decidido que Optimizer sea donde se coordinan las tareas del algoritmo pero que el procesamiento de los datos se haga en Repository.

Durante la ejecución del algoritmo se va a necesitar medir el tiempo durante el que se ha ejecutado el algoritmo y el tiempo entre paquetes de aplicación. Para medir el tiempo de ejecución del algoritmo se ha usado la rutina de atención a la interrupción del *timer* *4*, que se ha configurado cada un milisegundo, ya que no se necesita una precisión muy elevada al ser necesario medir segundos.

Para medir el tiempo entre paquetes se ha decidido usar la función MiWi\_TickGet de la librería SymbolTime.c que tiene una precisión de 16 microsegundos. Con esto podemos medir con precisión suficiente el tiempo transcurrido entre paquetes de aplicación que puede ir desde los pocos milisegundos hasta varios segundos.

Las etapas que sigue el algoritmo quedan resumidas en la Figura 4.1.




Figura . Etapas del algoritmo de seguridad

En cada paso de una etapa a otra se activa un *flag* que hace que no se vuelva a entrar a esa etapa ya que no es necesario volver nunca a una etapa anterior.

Las funciones implementadas en cada sub-módulo de la arquitectura cognitiva y los pasos de mensajes entre sub-módulos se exponen a continuación.

### Optimizer

En este sub-módulo se va a realizar la coordinación de las etapas del algoritmo. Es el encargado de, cada vez que se reciba un mensaje de aplicación, enviar un mensaje al sub-módulo Repository para que lo procese. También se encarga de temporizar la ejecución de la etapa de aprendizaje, cambiando el *flag* que indica que se ha terminado la etapa. Este sub-módulo también envía mensajes a Repository para que se realice la etapa de normalización y de cálculo de clusters.

El tiempo que transcurre en la etapa de aprendizaje es ajustable mediante la variable AprendizajeMax definida en el archivo ConfigOptimizer.h. Una unidad de esta variable equivale a 50 milisegundos.

Otra tarea que realiza este sub-módulo es la de reiniciar la tabla donde se guardan las detecciones de atacantes que se han producido. Esto se puede modificar mediante la variable ReinicioMax en el archivo de cabecera anterior. Esto se ha hecho para que cada cierto tiempo se tenga que volver a detectar a un atacante, asegurándose así que las detecciones son correctas y evitando que un nodo que haya sido detectado incorrectamente como atacante no tenga la posibilidad de volver a conectarse a la red.

En la Figura 4.2 se resume el paso de mensajes entre los sub-módulos Optimizer y Repository con el campo DataType necesario para cada acción y la etapa en la que se encuentra el algoritmo cuando se envía esa petición.




Figura . Diagrama del paso de mensajes entre Optimizer y Repository

### Repository

A continuación se van a describir las estructuras que se han definido para almacenar los datos necesarios para la implementación del algoritmo y las funciones que se usan durante la ejecución del mismo.

Se han definido tres nuevas estructuras de datos:

* Coordenadas. En esta estructura se almacena la potencia de cada paquete recibido y el tiempo transcurrido entre éste y el anterior. Ambos parámetros se almacenan en una variable tipo *double* ya que serán necesarios decimales cuando se normalice. La etiqueta definida para esta estructura es “coord”.

typedef struct coordenadas {

double RSSI;

double tiempo;

} coord;

* Clusters. En esta estructura se guardan los clusters generados durante la etapa de cálculo de clusters. Cada cluster está definido por un centro que es una coordenada definida anteriormente, un radio, de tipo double ya que es un número con decimales, y el número de paquetes con el que se ha formado el cluster necesario para hacer los cálculos que se detallarán en la explicación del método correspondiente. La etiqueta que define un cluster es “cl”.

typedef struct cluster {

coord centro;

double radio;

int nMuestras;

} cl;

* Atacantes. En las variables de este tipo se guardará la información relativa a la detección de un nodo atacante. Los parámetros almacenados son la dirección del nodo que se ha detectado como atacante, la dirección del nodo que lo ha detectado y un byte que indica si ha sido detectado como atacante o no. Éste último byte será el que se compruebe para saber cuántas veces se ha detectado el mismo nodo como atacante. La etiqueta para definir variables de este tipo es “at”.

typedef struct atacantes {

BYTE direccionAtacante[MY\_ADDRESS\_LENGTH];

BYTE direccionDetector[MY\_ADDRESS\_LENGTH];

BYTE esAtacante;

} at;

Para almacenar todos los datos recibidos se han definido tres listas:

* coord Lista\_Paq\_Rec\_Aprendizaje[MAX\_PAQ\_APRENDIZAJE]

Aquí se almacenará la información de cada paquete que se reciba durante la etapa de aprendizaje. El tamaño es fijo y definido por MAX\_PAQ\_APRENDIZAJE que se puede configurar en el archivo ConfigRepository.h.

* cl Lista\_Clusters[MAX\_CLUSTERS]

En esta lista se guardarán los clusters que se generen a partir de los paquetes de la lista anterior. En este caso también tendrá un tamaño fijo y definido por MAX\_CLUSTERS que también se puede configurar en el archivo ConfigRepository.h.

* at Tabla\_Atacantes[(CONNECTION\_SIZE+1)\*(CONNECTION\_SIZE+1)]

Esta lista guardará los datos de los atacantes detectados por el resto de nodos de la red y por el propio nodo que almacena la lista. En este caso el tamaño dependerá del número de nodos que tenga en la tabla de conexiones y variará cada vez que se conecte un nodo. Inicialmente la tabla contiene las direcciones de todos los nodos tanto en el campo de direccionAtacante como en el de direccionDetector y el campo esAtacante a cero.

Una vez definidas todas las listas a utilizar en el algoritmo se pasa a detallar cada una de las funciones implementadas:

* void inicializarTablaAtacantes()

Es la función encargada de inicializar la tabla de atacantes al iniciar el nodo y cuando se pasa el tiempo prestablecido para reiniciarla. La inicialización se hace de la siguiente manera:

1. Se crea una tabla con las direcciones de todos los nodos de la red, incluyendo la dirección del propio nodo.
2. Se rellena el campo direccionAtacante de todas las entradas de la tabla de atacantes con todas las direcciones de la tabla anterior repetidas el número de conexiones que haya más uno, ya que el propio nodo también cuenta, y se inicializa el campo esAtacante a cero.
3. Se vuelve a recorrer la tabla esta vez rellenando el campo direccionDetector con una dirección de la tabla creada en el punto 1) hasta introducirlas todas y repitiéndolas hasta llegar al final.

Un ejemplo en el que un nodo sólo estuviese conectado a otro la tabla de conexiones quedaría de la siguiente forma:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | direccionDetector | |
| Dir. nodo 1 | Dir. nodo 2 |
| direccionAtacante | Dir. nodo 1 | 0 | 0 |
| Dir. nodo 2 | 0 | 0 |

Tabla . Ejemplo de tabla de atacantes inicializada con dos nodos en la red

* BOOL CRM\_Repo\_Calculo\_Coordenadas()

Esta función se ejecuta cada vez que se recibe un paquete de aplicación cuando se está en la etapa de aprendizaje. Se encarga de obtener la potencia y el tiempo transcurrido entre dos paquetes y almacenarlo en la lista de paquetes recibidos. Con cada potencia y tiempo obtenidos, se comprueba si es mayor que el máximo de entre los que se han procesado y si lo es lo guarda para después normalizar.

* void CRM\_Repo\_Normalizar\_Coordenadas()

Esta es la función que se ejecuta cuando el algoritmo se encuentra en la etapa de normalización. Para normalizar las coordenadas obtenidas se recorre la lista de paquetes recibidos dividiendo cada valor de potencia y tiempo entre el máximo obtenido durante la etapa de aprendizaje. Los valores resultantes se vuelven a almacenar en la lista de paquetes recibidos.

* void CRM\_Repo\_Calculo\_Clusters()

Esta función es la encargada de crear los clusters que se usarán posteriormente para detectar si un nodo es atacante o no. Para ello, se recorre la lista de paquetes recibidos comprobando si pertenece a un cluster ya creado o no. Para saber si un paquete pertenece a un cluster se calcula la distancia entre el centro de cada uno de ellos y el paquete y si es menor que el radio se dice que pertenece al cluster. Si un paquete no pertenece a ninguno, se crea uno nuevo con centro las coordenadas de ese paquete y un radio inicial configurable. Cuando un paquete pertenece a alguno ya creado, se añade al cluster calculando el nuevo centro y radio usando las siguientes fórmulas:

Ecuación . Cálculo de nuevo radio y centro cuando se recibe un paquete que pertenece a un cluster

Cuando termina de procesar todos los paquetes que se han recibido quedaría un mapa de clusters como el de la Figura 4.3.




Figura . Ejemplo de mapa de clusters, obtenido de [refPaperJavi]

* double CRM\_Repo\_Calculo\_Distancia(coord pto1, coord pto2)

Esta es una función auxiliar para calcular la distancia de dos puntos con dos dimensiones, en nuestro caso las coordenadas de los paquetes y de los centros de los clusters. Se llama a esta función cada vez que se tiene que comprobar que un paquete recibido pertenece a un cluster. La ecuación para calcular la distancia es la siguiente:

Ecuación . Cálculo de la distancia entre dos puntos

* BOOL CRM\_Repo\_Detectar\_Atacante()

Esta función es la encargada de procesar los mensajes de aplicación que llegan durante la fase de detección del algoritmo. Con cada paquete comprueba que pertenezca a un cluster y si no pertenece a ninguno añade al nodo que lo envió a la lista de atacantes. Tras añadirlo a la lista se manda un mensaje al resto de nodos notificando que se ha detectado un nodo como atacante.

* BOOL CRM\_Repo\_Proc\_Mens\_Att(REPO\_MSSG\_RCVD \*Peticion)

Función encargada de procesar los mensajes con datos de atacantes procedentes de otros nodos. La finalidad es la misma que en el caso anterior. Cuando se ha incluido el nodo atacante en la tabla correspondiente se manda la información a los nodos que estén conectados al que recibe el mensaje difundiéndose así el mensaje por toda la red. Al hacer esto se pueden recibir varios mensajes iguales por lo que se comprueba si el campo esAtacante es cero antes de repetir el mensaje al resto de nodos.

# Implementación del algoritmo de reducción de consumo

En este capítulo se va a detallar el trabajo desarrollado para la implementación del algoritmo desarrollado en [refPaperElena]. Se explicarán las nuevas funciones añadidas en el CRModule y los mensajes y respuestas que se intercambian los nodos para conseguir el cambio a un canal más óptimo para la transmisión de mensajes de aplicación.

## Funciones de la arquitectura cognitiva

La implementación de este algoritmo se ha realizado siguiendo un esquema de máquinas de estados finitos tal y como se presenta en la Figura 5.1.




Figura . Diagrama de estados de la implementación propuesta

Las transiciones entre estados de la Figura 5.1 dependen de las respuestas de los otros nodos a las peticiones de cambio de canal que se les hace. Todos los nodos comenzarán en estado “Clear” en el que comprobarán, con cada mensaje de aplicación que envíen, el número de retransmisiones que se han realizado. Tras enviar el mensaje de aplicación y en la ejecución de la rutina de atención a la interrupción del *timer* 4, que se produce cada milisegundo, el nodo calcula los costes asociados a la transmisión en el canal en el que está transmitiendo y los costes asociados al cambio de canal. Cuando el coste de cambio es menor que el coste de transmitir en el canal actual, ese nodo inicia el proceso de elección del canal al que cambiar y notifica al resto de nodos en su red.

El paso de mensajes de petición de cambio de canal y las respuestas se producen a través de VCC, habiendo reservado la interfaz de 434 MHz disponible en los nodos para tal efecto.

A continuación se pasa a describir las funciones de cada uno de los sub-módulos del CRModule para procesar las peticiones de cambio y obtener el resultado final.

### Optimizer

El sub-módulo Optimizer es el encargado de la ejecución del algoritmo. Decidirá el inicio del cambio de canal, procesará las respuestas de los otros nodos de la red y pedirá al resto de sub-módulos la ejecución de determinadas acciones o la información que necesite durante el proceso. La estructura de los mensajes dirigidos a este sub-módulo y que se usará posteriormente para enviarle información desde otros sub-módulos es la siguiente:

typedef struct \_OPTM\_MSSG\_RCVD

{

INPUT BYTE OrgModule;

INPUT OPTACTION Action;

IOPUT void \*Param1;

IOPUT void \*Param2;

INPUT radioInterface Transceiver;

INPUT BYTE \*EUINodo;

} OPTM\_MSSG\_RCVD;

Las funciones que se han implementado o modificado en este sub-módulo se exponen a continuación:

* BOOL CRM\_Optm\_Cons(OPTM\_MSSG\_RCVD \*Peticion)

Es la función encargada de pedir al sub-módulo Discovery la información del ruido en los canales de las interfaces de 868 MHz y 2,4 GHz, obteniéndose así un canal óptimo por cada interfaz y el valor del RSSI del ruido en ese canal. De esos dos canales se elegirá el más óptimo y se guardará la interfaz a la que pertenece.

Una vez hecho esto se distingue entre si el algoritmo ha sido iniciado en el propio nodo, es decir, el parámetro Action del mensaje que se ha recibido era SubActCambio, y lo que hace es enviar un mensaje por VCC dirigido al sub-módulo Repository del resto de nodos con la información sensada. O por el contrario, lo que ha iniciado el algoritmo ha sido un mensaje de otro nodo, que lo que hace es procesar la información que se ha recibido, detectando si el canal que ha recibido del otro nodo estaba entre sus cuatro mejores (o con un valor de ruido muy próximo al de su cuarto mejor) y acepta el canal propuesto o le manda su mejor canal al resto de nodos. Esto último se realiza cuando el parámetro Action del mensaje que recibe es SubActRespCambio. Todo esto queda resumido en la Figura 5.2.




Figura . Diagrama con las acciones que realiza la función Cons y los parámetros Action que se pasan.

* BOOL CRM\_Optm\_Calcular\_Costes(BYTE n\_rtx)

Esta función se encarga de calcular los costes asociados a la transmisión en un canal ruidoso y los costes de cambiar de canal para decidir si iniciar o no el proceso para cambiar de canal. Se pide de argumento el número de retransmisiones del último mensaje de aplicación que se ha intentado enviar y el valor de salida es *TRUE* o *FALSE* dependiendo de la decisión de cambio de canal.

* BOOL CRM\_Optm\_Processor(OPTM\_MSSG\_RCVD \*Peticion)

Esta función es la que se encarga de procesar los mensajes provenientes de otros nodos. Existen tres tipos de mensajes de respuesta, una petición de cambio de canal, una respuesta a la petición de cambio o una decisión final.

Dependiendo del estado en el que se encuentre el nodo receptor y del mensaje que reciba se realizará una acción u otra. Las acciones realizadas se detallan a continuación:

* + Estado “Clear”. Cuando se esté en este estado sólo se procesarán los mensajes de petición de cambio de canal. El parámetro Action del mensaje dirigido al sub-módulo Optimizer tiene que ser ProcCambioCanal.

Cuando llegue un mensaje con ese parámetro se calculan los costes de cambio de canal y de transmisión en el canal actual y se manda respuesta al resto de nodos. Si la respuesta es positiva se llama a la función CRM\_Optm\_Cons para que se realice el sensado del medio se decida el canal óptimo. Todo esto queda resumido en la Figura 5.3.




Figura . Diagrama de mensajes entre sub-módulos cuando se recibe una petición de cambio de canal

* + Estado “EsperandoDecisionRestoNodos”. En este estado se esperan las respuestas al cambio de canal de todos los nodos que estén conectados. Si se recibe una respuesta negativa se evalúa el porcentaje de mensajes de aplicación que se han intercambiado los dos y si hay uno con el que se comunica mucho se rechaza el cambio de canal; si no se comunica mucho sigue con el proceso de cambio. El parámetro Action del mensaje dirigido al sub-módulo Optimizer tiene que ser ProcCambioCanal.

Los pasos de mensajes entre los sub-módulos cuando se recibe una respuesta a un mensaje de cambio de canal queda resumido en la Figura 5.4.




Figura . Diagrama de mensajes entre sub-módulos cuando se recibe una respuesta a una petición de cambio de canal

* + Estado “EsperandoDecFinal”. En este estado todos los nodos en la red deciden a qué canal cambiarse. Cada nodo recibe la información del espectro del resto de nodos y comprueba si el canal elegido está entre sus cuatro mejores. Si está entre los cuatro manda un mensaje al resto de nodos confirmando que se va a cambiar y se cambia de canal. Si no está entre esos cuatro comprueba si el nivel de ruido del cuarto mejor canal es parecido al del canal que le han enviado y si lo es acepta el cambio. El resultado de este estado siempre va a ser un cambio de canal. El parámetro Action del mensaje dirigido al sub-módulo Optimizer tiene que ser ProcRespCambio si es un mensaje de respuesta afirmativa o negativa a una petición, o ProcDecFinal si ya se ha recibido el canal óptimo de ese nodo y se ha decidido no cambiar a ese. Los pasos de mensajes entre sub-módulos cuando se recibe una respuesta con un canal distinto al que se propuso inicialmente viene resumido en la Figura 5.5.




Figura . Diagrama de mensajes entre sub-módulos cuando se recibe una respuesta de cambio de canal con un canal diferente al propuesto inicialmente

### Repository

Este sub-módulo será el encargado de almacenar la información que se reciba del resto de nodos de la red y enviarla al resto de sub-módulos si se la piden. La estructura de los mensajes con destino este sub-módulo es la siguiente:

typedef struct \_REPO\_MSSG\_RCVD

{

INPUT BYTE OrgModule;

REPACTION Action;

INPUT BYTE \*EUINodo;

INPUT REPODATATYPE DataType;

INPUT radioInterface Transceiver;

IOPUT void \*Param1;

IOPUT void \*Param2;

IOPUT void \*Param3;

IOPUT void \*Param4;

} REPO\_MSSG\_RCVD;

Cuando le lleguen mensajes de VCC los datos se almacenarán en Param2 como se explicará en la siguiente sección y cuando le lleguen mensajes de Optimizer devolverá la información en diferentes parámetros dependiendo del dato pedido. La información que se puede pedir y almacenar en Repository y las funciones implementadas se detallan a continuación:

* BOOL CRM\_Repo\_SendDat(REPO\_MSSG\_RCVD \*Peticion)

Esta función es la encargada de enviar la información que se le pide al sub-módulo Repository desde otros sub-módulos. Para la implementación de este algoritmo se ha añadido la posibilidad de devolver el número de retransmisiones en un canal, el canal y el RSSI en una posición de la lista de canales ordenada y el número de mensajes intercambiados con otro nodo.

Para devolver el canal y el RSSI de una posición, se ordena la lista de RSSI de menor a mayor, ocupando la menor potencia la posición cero, y ordenando una lista con los números de canal de la misma forma que la de RSSI. El algoritmo de ordenación usado para esto ha sido *Bubble Sort.*

* void CRM\_Repo\_NodoPropio(REPO\_MSSG\_RCVD \*Peticion)

En esta función se ha añadido la opción de almacenar el número de retransmisiones de un paquete de aplicación mediante el envío de un mensaje a Repository con el campo Param1 del mensaje con el valor EnvRTx.

* BOOL CRM\_Repo\_NodosRed(REPO\_MSSG\_RCVD \*Peticion)

Esta función se encarga de recibir los mensajes de otros nodos con información de sensado del otro nodo. Almacena el valor del canal óptimo y de su potencia de ruido para las interfaces de 868 MHz y 2,4 GHz además del mejor canal de entre esos dos y la interfaz a la que pertenece. Dependiendo del estado en el que se encuentre el nodo en el momento en que recibe el mensaje, manda una petición al método CRM\_Optm\_Processor con diferente Param1 para que el sub-módulo Optimizer procese la información del mensaje.

El paso de mensajes entre Repository y Optimizer cuando recibe información del espectro de otros nodos y el campo Param1 para cada estado queda detallado en la Figura 5.6.




Figura . Diagrama de peticiones a Optimizer cuando se recibe información de sensado de otro nodo

* void CRM\_Repo\_NRTx(BYTE n\_rtx, BYTE canal, radioInterface ri)

Es la función encargada de almacenar el número de retransmisiones que se producen al enviar un mensaje de aplicación. Los parámetros de entrada son la interfaz radio con la que se está transmitiendo, el canal en el que se han producido las retransmisiones y el número total de retransmisiones que se han producido.

* void CRM\_Repo\_Mensajes\_Intercambiados(BYTE \*Address)

Esta función es la encargada de actualizar el número de mensajes que se han recibido de un mismo nodo durante la ejecución de la aplicación. La llamada a esta función se realiza mediante un mensaje a Repository con el campo DataType con el valor AddMsg. El mensaje se envía cuando en la interrupción del timer 4 se comprueba si hay datos en el buffer de recepción.

* void CRM\_Repo\_Str\_RSSI(radioInterface ri)

Esta función se encarga de guardar el valor de la potencia de ruido térmico obtenida del sensado del espectro realizado anteriormente por el sub-módulo Discovery. Posteriormente se utiliza esta información para decidir si el canal al que quiere cambiar otro nodo de la red es adecuado para el nodo que hace el sensado.

* BOOL CRM\_Repo\_Reiniciar\_RTx(void)

Es una función auxiliar. Se llama a esta función cada vez que se decide no cambiar de canal debido a que se decide no cambiar de canal porque un nodo con el que se ha intercambiado un porcentaje elevado de mensajes ha decidido no cambiar de canal. Poniendo a cero el número de retransmisiones producidas se evita que se inicie el algoritmo dos veces consecutivas sin que se intente enviar un mensaje de aplicación nuevo.

### VCC

En este sub-módulo se ha tenido que modificar el modo en el que se pasaban los mensajes recibidos con destino Repository. Al tener que enviar un número de datos superior al número de campos en el mensaje con posibilidad de incluir datos personalizados, y al disponer de punteros con la capacidad de incluir cualquier tipo de dato, se ha procesado la información útil de cada mensaje, incluyéndolo en un vector y pasando ese vector a través del puntero al sub-módulo destino.

### Execution

La funcionalidad de este sub-módulo no ha sido modificada. Las peticiones que se le hacen desde Optimizer son para cambiar el canal en el que se está transmitiendo.

### Discovery

La funcionalidad de este sub-módulo tampoco ha sido modificada. Los mensajes que le envía Optimizer son para pedir la información del canal óptimo de cada interfaz y el valor de ruido térmico que reciben.

## Comentarios

La funcionalidad de enviar mensajes *broadcast* mediante el sub-módulo VCC no estaba implementada en la HAL ni en el sub-módulo por lo que se ha modificado la estructura de los mensajes que se envían a VCC añadiendo el parámetro AddrMode. Además se ha modificado la función Send\_Buffer en la HAL añadiendo un parámetro de entrada con el mismo nombre. Con esto, pasando el parámetro BROADCAST\_ADDRMODE a los mensajes dirigidos a VCC se consigue la nueva funcionalidad.

# Aplicación de prueba de los algoritmos

En este capítulo se expone el proceso seguido para el diseño e implementación de la aplicación utilizada para comprobar el correcto funcionamiento de los dos algoritmos. Principalmente se va a simular el comportamiento de una aplicación de paso de mensajes entre diferentes nodos de la red.

## Diseño

Como se ha mencionado anteriormente, la finalidad de la aplicación demostradora es la de simular el comportamiento de una aplicación que pueda tener una WSN. En concreto se busca reproducir el comportamiento de los nodos en los escenarios simulados de [refPaperJavi] y [refPaperElena].

Ya que el escenario presentado en [refPaperJavi] es bastante genérico, sin asumir ningún tiempo entre paquetes fijo y no podemos crear una red de sensores con muchos nodos, para el diseño de la aplicación asumiremos el escenario descrito en [refPaperElena]. En este escenario se suponen 100 nodos comunicándose en la banda de 2,4 GHz. Cada nodo envía un paquete de aplicación cada segundo.

//Pongo aquí una figura de un ejemplo de escenario típico???

Para el nuestra aplicación se va a hacer que los nodos envíen mensajes de aplicación cada segundo, variando aleatoriamente con un retardo de hasta cien milisegundos para comprobar el funcionamiento del algoritmo de seguridad. Se usarán dos nodos ya que son suficientes para comprobar la correcta implementación del código. Para el algoritmo de seguridad se van a implementar los siguientes cambios en tiempo de ejecución:

* Un nodo cambia su potencia transmitida en cierto momento, comprobando que el otro lo detecta como atacante.
* En otro momento el segundo nodo cambia el tiempo entre paquetes detectándolo el nodo anterior como atacante.

Para la prueba del funcionamiento del algoritmo de reducción de consumo es necesario que haya retransmisiones en el canal por el que se transmiten los mensajes de aplicación por tanto, es posible introducir una fuente de ruido en la frecuencia en la que se está transmitiendo para producir las retrasmisiones.

Debido a que van a existir mensajes de aplicación y de control es necesario definir una prioridad para el procesamiento de estos. Se han tomado las siguientes decisiones en cuanto al envío de mensajes de aplicación durante la ejecución de las estrategias:

* Seguridad: Al ser necesario un tiempo de procesamiento muy corto para la toma de decisiones, los mensajes de aplicación se siguen enviando normalmente. Cuando un mensaje de control llega, se procesa antes que todos los de aplicación que estén en el *buffer*.
* Reducción de consumo: Debido a que la decisión de cambiar de canal afecta al envío de mensajes de aplicación y que la decisión se toma teniendo en cuenta la opinión del resto de nodos de la red, se decide parar el envío de mensajes de aplicación durante la ejecución de la estrategia. El procesamiento de mensajes de aplicación sí sigue vigente durante la ejecución.

Con todo esto ya podemos pasar a describir la implementación de la aplicación de prueba.

## Implementación

La implementación de la aplicación tiene dos funciones que realizan las tareas necesarias y una más que se usa para procesar los mensajes recibidos. El código implementado se encuentra en el fichero Aplicacion.c. A continuación se detallan las funciones que contiene el fichero:

* void Enviar\_Paquete\_Datos\_App(radioInterface ri, BYTE modo, BYTE \*addr)

Esta función envía los mensajes de la aplicación. Para que se pare de enviar cuando se esté ejecutando el algoritmo de reducción de consumo se comprueba un flag siempre que se vaya a enviar un mensaje. También se encarga de contar el número de retransmisiones, guardarlo y de descartar los mensajes si se ha alcanzado el máximo de retransmisiones posibles. En los parámetros de entrada se le puede indicar la interfaz por la que se quiere transmitir, el modo de transmisión (*broadcast* o a un solo nodo) y en caso de que sea a un solo nodo, la dirección a la que se quiere enviar el mensaje.

* BOOL Proc\_Buff(RECEIVED\_MESSAGE \*Buffer)

Es la función que procesa los mensajes recibidos. Principalmente guarda la dirección del nodo que envió el paquete y los datos que contiene. También se encarga de dar prioridad a los mensajes de control haciendo que se procesen antes que los de aplicación si hay de los dos pendientes de procesar. Esto es sencillo ya que se ha reservado la interfaz de 434 MHz para hacer de VCC lo que permite comprobar simplemente si hay datos en el buffer de recepción de esta interfaz o en la que está transmitiendo la aplicación.

* void Recibir\_info(void)

Esta función recibe todos los mensajes y comprueba si son de control o de aplicación, almacenándolos o realizando las tareas necesarias para la aplicación. En este caso se ha decidido no hacer nada con los mensajes de aplicación ya que si se decidiese enviar por la UART los mensajes de aplicación recibidos se perderían las trazas más importantes de la ejecución de las estrategias.

Las decisiones tomadas en cuanto a la ejecución de las funciones de la aplicación para que se cumpla la temporización, en el caso del envío de mensajes, y no perder ningún paquete, en el caso de la recepción, han sido la de utilizar el *timer 5* que no estaba siendo utilizado para ejecutar la función de envío de mensajes. El *timer* ha sido configurado con un período de un milisegundo y prioridad inferior al resto de *timers*. Las líneas que configuran el *timer* 5 son las siguientes:

WORD TiempoT5 = 1; //En mseg

WORD CuentaT5 = (TiempoT5)\*(CLOCK\_FREQ/((1<<mOSCGetPBDIV())\*Prescaler\*1000));

OpenTimer5(T5\_ON | T1\_IDLE\_CON | T5\_GATE\_OFF | T5\_PS\_1\_32 | T4\_SOURCE\_INT, CuentaT5);

ConfigIntTimer5(T5\_INT\_ON | T5\_INT\_PRIOR\_1 | T5\_INT\_SUB\_PRIOR\_3);

Para que el periodo de transmisión de los paquetes sea mayor se ha definido una variable mseg que se aumenta con cada interrupción del *timer* y se ejecuta la función de envío de mensajes cuando se alcanza el valor de una constante definida y con nombre Periodo.

Para la recepción de mensajes se ha decidido utilizar el bucle principal del programa ya que no se necesita una temporización estricta y además, para no intentar procesar mensajes que no se han recibido, se comprueba que haya datos en algún buffer de recepción antes de procesarlos.

Con esto conseguimos que se procesen todos los mensajes que se reciban de forma rápida y conforme llegan los datos y se envíen los paquetes de datos con el período que se estime oportuno.

A continuación se presenta un diagrama con los pasos seguidos por la aplicación y las condiciones que se tienen que cumplir para que se ejecuten las funciones.




Figura . Diagrama de ejecución de la aplicación

# Conclusiones y líneas futuras

En este último capítulo se expondrán las conclusiones obtenidas tras el trabajo mediante la evaluación de los objetivos logrados y se detallarán los pasos a seguir en trabajos posteriores a este.

## Conclusiones

El objetivo principal de este trabajo era la implementación de dos estrategias cognitivas en el cNGD. La implementación tenía unas condiciones en cuanto al uso de recursos en los nodos ya que la memoria y la capacidad de procesamiento de éstos es limitada. Además las dos estrategias se tenían que integrar dentro de la arquitectura cognitiva que existe en el nodo.

Adicionalmente, se tenía que desarrollar una aplicación que consiguiese comprobar la funcionalidad de las estrategias y fuese útil para depurar el código.

Para lograr esto, en la sección 1.1 se propusieron objetivos que han llevado hasta la redacción de esta memoria y que se detallan a continuación:

* Formación. Basada principalmente en la lectura de los trabajos realizados anteriormente sobre el cNGD y la arquitectura cognitiva. Asimismo ha sido necesario un trabajo de adaptación a las herramientas utilizadas durante el desarrollo del trabajo. Esto queda reflejado en los capítulos 2 y 3.
* Estudio y comprensión de los algoritmos. Debido a que el objetivo principal era la implementación de algoritmos, se ha dedicado gran parte del esfuerzo a comprenderlos y a decidir en qué parte de la arquitectura cognitiva se iba a implementar cada función. Esto se detalla en la sección 3.4.
* Implementación. El objetivo principal del trabajo. Usando todos los conocimientos adquiridos se ha logrado implementar las dos estrategias en el cNGD, depurando cada función por separado para comprobar que cumplía la funcionalidad que se deseaba. Los resultados obtenidos se reflejan en los capítulos 4 y 5.
* Desarrollo de la aplicación. Se diseñó una aplicación que demostrara el funcionamiento de las estrategias en un entorno casi real de funcionamiento de una CWSN. El diseño y la implementación de la aplicación ha quedado detallado en el capítulo 6.
* Pruebas. Para finalizar el trabajo y comprobar el funcionamiento de la implementación se han realizado pruebas de ejecución de cada estrategia, comprobando todas las casuísticas posibles.

## Líneas futuras

Los aspectos en los que se puede seguir avanzando en cuanto al trabajo realizado en este documento van desde la mejora de distintos aspectos de la ejecución del firmware del nodo hasta diferentes pruebas que se pueden realizar para probar la finalidad y la validez de los algoritmos que se han implementado. Se propone lo siguiente:

* Prueba de funcionalidad en una red con más nodos. Las pruebas que se han realizado en este trabajo incluyen una red compuesta por dos nodos, lo que nos sirve para validar que la implementación ha sido correcta. Ejecutando los algoritmos en una red real con unos 20 nodos se podría comprobar la validez de las simulaciones realizadas.
* Mejora del inicio de las estrategias. Debido a que no se disponía de alguna funcionalidad capaz de saber cuándo se ha formado la red por completo, el inicio de los algoritmos se produce cuando se inicia el nodo. Una posible mejora sería incluir en el firmware la posibilidad de definir el número de nodos que se van a conectar en la red, esperar a que estén todos conectados y entonces iniciar las estrategias de optimización. Esto sería lo óptimo, por ejemplo, para la estrategia de seguridad implementada, ya que es necesaria una fase inicial que capte los paquetes de todos los nodos de la red.
* Prueba en diferentes topologías de red. En este trabajo se ha utilizado el protocolo P2P que es uno de los que están implementados en el nodo. Sería interesante probar cómo se comporta cada estrategia en diferentes topologías ya que, por ejemplo, el algoritmo de reducción de consumo podría tener diferente rendimiento para cada topología.

# Referencias

[1] “¿ Qué es una Red de Sensores Inalámbricos ?,” 2009. [Online]. Available: http://www.ni.com/white-paper/7142/es/.

[2] “IEEE 802.15 WPANTM Task Group 4 (TG4).” [Online]. Available: http://grouper.ieee.org/groups/802/15/pub/TG4.html.

[3] A. Tena García, “Development of a multiple RF interfaced platform for Cognitive Wireless Sensor Networks,” ETSIT-UPM, 2013.

[4] M. Teconology, “Pic32mx5xx/6xx/7xx,” no. mm, 2013.

[5] J. Domingo, “Diseño, optimización y prueba un nodo para una red de sensores inalámbrica con capacidades cognitivas,” ETSIT-UPM, 2013.

[6] G. Jara, “Diseño e implementación de una arquitectura para la gestión de comunicaciones de una red de sensores inalámbricas cognitiva.,” ETSIT-UPM, 2013.

[7] J. M. Bermudo, “Adaptación y reestructuración de la implementación de una arquitectura cognitiva para redes de sensores inalámbricas,” ETSIT-UPM, 2014.

[8] J. Blesa, E. Romero, A. Rozas, and A. Araujo, “PUE attack detection in CWSNs using anomaly detection techniques,” *EURASIP J. Wirel. Commun. Netw.*, vol. 2013, no. 1, p. 215, 2013.

[9] E. Romero, J. Blesa, A. Rozas, and A. Araujo, “Enhancing Energy Efficiency in CRSNs via Channel Selection based on Game Theory and Collaboration.,” 2015.

# Lista de acrónimos

WSN

ISM

QoS

CR

CWSN

LSI

DIE

UPM

cNGD

HW

SW